Tilsyn med universell utforming
jf. plan- og bygningsloven kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Byggeplasstilsyn Uteareal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarlig foretak |
| Deltagere på tilsyn | Foretakets funksjon i byggesaken |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Annet |
| Tilsynsfører/saksbehandler |

|  |
| --- |
| Byggeplasstilsyn - uteareal |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Hjemmel** | **Avvik** | **Merknader** |
| 1 | Er parkering nær hovedatkomst? | Dokumentasjon på parkeringsforhold | TEK10 § 8-9  |  |  |
| 2 | Er nivåforskjeller merket og sikret? | Er nivåforskjeller over 0,5 m sikret med rekkverk? | TEK10 § 8-4  |  |  |
| 2 | Er utetrapp sikker i bruk? | Er trapp utført med markeringer og rekkverk? | TEK10 § 8-10  |  |  |
| 0 | Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk? | Plassering av benker, utstyr og lignende. | TEK10 § 8-4  |  |  |
| 2 | Er gangatkomst uten hindre? | Er gangatkomst sikret mot fare for sammenstøt? | TEK10 §8-4 |  |  |
| 1 | Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal? | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal | TEK10 § §8-7 og 8-5 |  |  |
| 23 | Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i og er det skjermet mot støy slik at god taleforståelse er oppnådd?  | Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning.Markering av gangsone over store plasser. | TEK10 § 8-5TEK10 §13-6 |  |  |